<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="JACK2.5_SJ-2523">
</package>
<package name="LUM_KLB13">
<description>Lumberg KLB 13 2.5mm stereo jack, vertical</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="JACK2.5STEREO">
<pin name="RING" direction="pas"/>
<pin name="TIP" direction="pas"/>
<pin name="MIDDLE" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="JACK2.5_SJ-2523" prefix="X">
<description>CUI Inc. SJ-2523-SMT</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK2.5STEREO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JACK2.5_SJ-2523">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="MIDDLE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RING" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TIP" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="CP-2523SJCT-ND"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-KLB13" package="LUM_KLB13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="MIDDLE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RING" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TIP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
