<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="GNS3301_FP">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="GNS3301">
<pin name="RFIN" direction="in"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="RFGND" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="TXDA"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="RXDA"/>
<pin name="GND@E2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@E1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VBACKUP" direction="in"/>
<pin name="WAKEUP" direction="out"/>
<pin name="NC@14"/>
<pin name="NC@12"/>
<pin name="NC@7"/>
<pin name="3D_FIX"/>
<pin name="GP5/PPS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="GNS3301" prefix="MOD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GNS3301"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GNS3301_FP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3D_FIX" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@E1" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@E2" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="GP5/PPS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RFGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VBACKUP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKEUP" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
